Rendu Labo

Processeur pipeliné

Partie 1

Départements : TIN

Unité d'enseignement ARO

Auteurs : **Timothée Van Hove**   
**Benoit Delay**

Professeur : **Romuald Mosqueron**

Assistant : **Mike Meury**

Classe : **A**

Salle de labo : **A07**

Date : **dimanche, 22 mai 2022**

Table des matières

[1 Analyse et test du processeur 3](#_Toc104114534)

[1.1 Analyse du processeur - Donnée 3](#_Toc104114535)

[1.2 Test tu processeur – Donnée 5](#_Toc104114536)

[1.3 Assembleur : dépendances de données - Donnée 6](#_Toc104114537)

[1.4 Assembleur : aléas de contrôle - Donnée 7](#_Toc104114538)

[2 Aléas de contrôle 8](#_Toc104114539)


[2.1 Circuit control\_hazard - Donnée 8](#_Toc104114540)

[2.2 Circuit hazard\_detection - Donnée 10](#_Toc104114541)

[2.3 Test aléas de contrôle - donnée 12](#_Toc104114542)

# Analyse et test du processeur

## Analyse du processeur - Donnée

Le processeur qui vous a été fourni a été pipeliné à partir du processeur que vous aviez implémenté dans les laboratoires précédents. Certains changements ont dû être opérés pour pouvoir supporter le pipeline. Pour pipeliner un processeur, il ne suffit pas d’ajouter des registres entre chaque bloc. Il faut, par exemple, s’assurer que tous les signaux de contrôle arrivent au bon moment. Le signal execute\_control\_bus est généré au moment où l’instruction est décodée, mais il est utilisé au moment où l’instruction est executée. Il faut donc que le signal de contrôle arrive au même moment que l’instruction dans le bloc execute. Le schéma ci-dessus est un croquis du processeur pipeliné. Les registres sont en gris. Sur le schéma, il y a un grand registre entre les stages du pipeline, or dans Logisim, il y a un registre par signal. Register READ et Register WRITE sont implémentés dans Logisim dans bank\_register.

Les changements qui ont été faits pour le processeur pipeliné :

* Dans le circuit mult\_2, les offsets sont incrémentés de 1 au lieu d’être incrémenté de 2
* Dans le circuit LR\_manager, le signal link\_en\_i passe dans 3 registres au lieu de 1, pour que le signal link\_en\_d1\_s soit généré au bon timing.
* Le signal branch\_i est calculé dans memory\_access au lieu de fetch car c’est dans ce bloc que les informations sont disponibles pour le calcul.
* Les signaux passent par tous les blocs même s’ils ne sont pas utilisés dans un bloc. Ceci pour assurer que les informations de contrôle arrive en même temps que les données dans le bloc qui les utilisent.

### Réponse aux questions

1. **Dans le circuit mult\_2, les offsets sont incrémentés de 1 au lieu d’être incrémenté de 2 dans le circuit non-pipeliné, pourquoi ?**
2. **Dans le circuit fetch, le signal LR\_adr\_o vient d’un registre et est connecté au bloc decode au lieu du bloc bank\_register, pourquoi ?**
3. **Dans le circuit decode, le signal adr\_reg\_d\_s est mis dans un registre alors que les signaux adr\_reg\_n\_s, adr\_reg\_m\_s et adr\_reg\_mem\_s sont directement connecté à la sortie, pourquoi ?**

Car adr\_reg\_d est utilisé pour écrire dans un registre. Il faut donc que ce signal passe par les étages suivants du pipeline.

En revanche adr\_reg\_n, adr\_reg\_m et adr\_reg\_mem sont utilisé pour lire des registres dans ce même bloc Decode, donc dans ce même étage du pipeline.

1. **Dans le circuit decode, les signaux des bus de contrôle sont connectés aux registres avec une porte MUX contrairement aux autres signaux, pourquoi ?**
2. **Si on voulait ajouter le multiplieur 5x3 pipeliné du laboratoire préparatoire, quelles seraient les conséquences sur le pipeline du processeur ? Comment ça pourrait être fait ?**

## Test tu processeur – Donnée

Compilez et testez le programme suivant :

|  |
| --- |
| @ programme 1 mov r0,#0x3E mov r1,#3 mov r2,#0xCB mov r3,#6 nop @ Partie à analyser add r4,r0,#2 strh r2,[r0,#4\*2] ldrh r1,[r0,#4\*2] b fin nop nop nop nop nop .org 0x40 fin: and r1,r3 nop nop nop nop nop @ fin de l’analyse |

Relevez le chronogramme de l’exécution du code ci-dessus depuis le début du traitement de l’instruction **add r4, r0, #2** jusqu’à la fin du traitement de l’instruction **and r1, r3** Vous devez vous inspirer de l’exemple donné en cours. Votre chronogramme doit comprendre les signaux suivants : clock, PC, sortie du registre de chacun des 5 étages du pipeline.

### Réponse aux questions

1. **Est-ce que le programme s’exécute correctement ? Est-ce que les registres prennent les bonnes valeurs**
2. **Combien de cycles sont nécessaires pour exécuter ce programme ?**

## Assembleur : dépendances de données - Donnée

Dans le programme main.S qui vous a été fourni, indiquez en commentaire pour la première partie (depuis MAIN\_START jusqu’à B PART\_2), les dépendances de données pour chaque instruction. Relevez le chronogramme de l’exécution du code.

Ajoutez le nombre minimum d’instructions NOP pour résoudre les aléas de donnée. Relevez le chronogramme de l’exécution du code.

### Réponse aux questions

1. **Quelles dépendances posent des problèmes d’aléas ?**
2. **Combien de cycles sont nécessaires pour résoudre un aléa de donnée ?**
3. **Quelle est l’IPC ? Le throughput si la clock vaut 4KHz ? La latence ?**

## Assembleur : aléas de contrôle - Donnée


Dans la deuxième partie (depuis l’instruction B PART\_2) du programme main.S qui vous a été fourni, ajoutez le nombre minumum d’instructions NOP pour résoudre les aléas de contrôle. Relevez le chronogramme de l’exécution du code.

### Réponse aux questions

1. **Combien de cycles sont nécessaires pour résoudre un aléa de contrôle ?**
2. **Quelle est l’IPC ? Le throughput si la clock vaut 4KHz ? La latence ?**

# Aléas de contrôle

## Circuit control\_hazard - Donnée

Ce circuit permet de détecter si le pipeline doit être bloqué à cause d’un aléa de contrôle. Vous devez compléter le circuit de ce bloc afin de générer un signal no\_ctl\_hazard\_o qui indique qu’il n’y pas d’aléa de contrôle. Lorsqu’une instruction qui génère un aléa de contrôle est détectée (entrée instr\_control\_i), la sortie o\_ctl\_hazard\_o doit être mise à 0 pendant un certain nombre de coups de clock. Puis le signal doit de nouveau être à 1 pendant au minimum 1 coup de clock pour laisser la prochaine instruction être fetch-ée.

Description des différentes entrées/sorties du bloc :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom I/O** | **Description** |
| instr\_control\_i | Indique que l’instruction en cours de décodage est une instruction de contrôle |
| clk\_i | Clock du système |
| rst\_i | Reset asynchrone du système |
| no\_ctl\_hazard\_o | Indique s’il n’y a pas d’aléas de contrôle pour cette instruction |

Comme précédemment, répondez aux questions ci-dessous puis transposez vos réponses sur Logisim.

### Réponse aux questions

1. **Combien de cycles le pipeline doit être bloqué dans le cas d’un aléa de contrôle ?**
2. **Pourquoi faut-il bloquer le pipeline lorsqu’il y a un aléa de contrôle ?**

Le CPSR est dans le bloc Execute. Le calcul de l’adresse du saut se fait aussi dans le bloc Execute. Donc dans le cas d’un saut, le bloc fetch ne peut pas savoir :

1. Quelle sera l’adresse du saut
2. Est-ce que le saut sera effectué (si saut conditionnel)



Donc le blocage pipeline permet de laisser les coups d’horloge nécessaires à la résolution du saut.

1. **Quels sont les conditions pour qu’un aléa de contrôle ait lieu ?**
2. **Que se passe-t-il si une instruction génère un aléa de contrôle et un aléa de donnée ?**

Comme nous devons avoir les bonnes valeurs dans les registres pour calculer l’adresse, l’aléa de donnée doit être résolu en premier. Ensuite, on peut résoudre l’aléa de contrôle.

## Circuit hazard\_detection - Donnée

Ce circuit est instancié dans main\_control\_unit qui est lui dans le bloc decode. La plupart des connections de ce bloc sont déjà effectuées. Dans le circuit main\_control\_unit vous devez ajouter les connections pour le signal instr\_control\_s. Ce signal indique qu’une instruction va générer un aléa de contrôle. Les signaux du bloc hazard\_detection sont décrits ici.

Description des différents signaux du bloc :

### Réponse aux questions

1. **Quelles instructions génèrent un aléa de contrôle ?**
2. **Comment les aléas de contrôle influencent les différents enables ?**
3. **Que se passe-t-il dans le pipeline si un saut est pris ? Quelle est la prochaine instruction exécutée ?**
4. **Pourquoi branch\_i est dans les entrées du circuit hazard\_detection ?**
5. **Pourquoi instr\_control\_i du bloc control\_hazard dépend de no\_data\_hazard\_s ?**

## Test aléas de contrôle - donnée

Ecrivez un programme qui contient des aléas de contrôle. Tester votre programme en faisant un chronogramme. Eviter pour le moment l’instruction BL car elle génère un aléa de donnée et un aléa de contrôle.

### Réponse aux questions

1. **Est-ce que les valeurs dans les registres sont mises à jour correctement et au bon moment ?**
2. **Quel est l’IPC pour votre programme ?**
3. **Pourquoi l’instruction BL génère en même temps un aléa de contrôle et un aléa de donnée ?**

L’instruction BL est composée de 2 instructions : bl\_msb et bl\_lsb.

bl\_msb calcule une partie de l’adresse du saut et l’écrit dans le LR, puis bl\_lsb lit le LR et calcule d’adresse du saut complète.

Il y a donc un aléa de données, car il faut que bl\_msb ait fini d’écrire avant que bl\_lsb vienne lire dans le LR

Il y a aussi un aléa de contrôle, car il faut attendre que la première partie de l’adresse du saut soit calculée via le bloc execute.